МЕРКИ ДЛЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ
снимаются с учетом свободы облегания!
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ – ДИ 
ОБХВАТ ГРУДИ – ОГ 
ОБХВАТ ТАЛИИ – ОТ 
ОБХВАТ БЕДЕР – ОБ 
ШИРИНА ПО НИЗУ – ШН 
ДЛИНА ПЛЕЧА (от границы горловины) – ДП
СКОС ПЛЕЧА
ШИРИНА ГОРЛОВИНЫ (по спинке) – ШГ
ГЛУБИНА ГОРЛОВИНЫ – ГЛГ
ГЛУБИНА ПРОЙМЫ (до нужной глубины) – ГЛПР 
ДЛИНА РУКАВА – ДР 
ШИРИНА РУКАВА ПО НИЗУ – ШР1
ШИРИНА РУКАВА ПЕРЕД ПРОЙМОЙ – ШР2
ШИРИНА РУКАВА ПО ВЕРХУ (ДЛЯ РЕГЛАНА) – ШР3 
ОКАТ РУКАВА
ДЛИНА СПИНКИ ДО ТАЛИИ (для вытачки) – ДСТ 
ДЛИНА ПЕРЕДА ДО ТАЛИИ (для вытачки) – ДПТ
ВЫСОТА ГРУДИ (для вытачки)  – ВГ 
ЦЕНТР ГРУДИ (для вытачки) – ЦГ 
МЕРКИ ДЛЯ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ
снимаются с учетом свободы облегания!
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО БОКУ – ДИ 
ОБХВАТ ТАЛИИ – ОТ 
ОБХВАТ БЕДЕР – ОБ 
ОБХВАТ БЕДРА – ОН 
ОБХВАТ КОЛЕНА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) – ОК 
ВЫСОТА СИДЕНИЯ – ВС 
ДЛИНА ПАХА – ДП
ШИРИНА НИЗА ИЗДЕЛИЯ– ШН 
